

2

Mal for søknad om vasskraftkonsesjon
Denne malen gir disposisjonen for ein søknad om vasskraftkonsesjon. Den inneheld berre overskrifter og døme på tabellar. Hjelpetekst er gitt i [ ]. For å skrive søknaden, må du følgje NVEs krav i rettleiar for konsesjonssøknad vasskraftanlegg. 
Malen inneheld alle overskrifter og tabellar. Du må tilpasse malen til ditt eige prosjekt, og slette overskrifter som ikkje er relevante. 
 


Døme på søknadsbrev
	NVE	
	

	Postboks 5091 Majorstua	
	

	0301 Oslo	
	1.1.2027


Søknad om konsesjon for bygging av XX kraftverk
[Namn på søkjar] ønskjer å utnytte vassfallet i XX elva i XX kommune i XX fylke, og søkjer om følgjande løyve:
I  Etter vassressurslova, jf. § 8 [og/eller:] vassdragsreguleringslova § 3, om løyve til: 
· å byggje XX kraftverk…
· å regulere XX vatn mellom LRV på kote XX og HRV på kote XX
· å overføre vatn frå XX elva til XX vatn
II  Etter energilova § 3-1 om løyve til:
· bygging og drift av XX kraftverk, med tilhøyrande nettanlegg som beskrive i søknaden 
III  Etter vassfallsrettslova § 2 om løyve til:
· å erverve nødvendige fallrettar for…
(Om du ikkje blir samde med rettshavarar:)
IV  Etter oreigningslova jf. § 2, nr. 51 om samtykke til:
· ekspropriasjon av manglande rettar om det ikkje blir oppnådd minneleg avtale mellom søkjar og rettshavar.

Med vennleg helsing
[søkjar]

[kontaktperson hos søkjar]
[stilling]
[e-post, telefon]



Samandrag
[Skriv eit kort samandrag her.]
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[Tilpass tabellen. Slett kolonnene med alternativ 2 og overføring om de ikkje skal søkje om det. Viss de ikkje skal søkje om reguleringsmagasin, kan de slette dei radene.]
Tabell 1. Hovuddata for XX kraftverk.
	[bookmark: _Hlk177026185]Tilsig	
	
	Hovudalternativ
	Eventuelt alt. 2
	Overføringar

	Nedbørfelt(1)
	km2
	
	
	

	Årleg tilsig til inntaket(2)
	mill.m3
	
	
	

	Spesifikk avrenning
	l/s/km2
	
	
	

	Middelvassføring
	[m3/s el. l/s]
	
	
	

	Alminneleg lågvassføring
	[m3/s el. l/s]
	
	
	

	5-persentil sommar (1/5-30/9)
	[m3/s el. l/s]
	
	
	

	5-persentil vinter (1/10-30/4)
	[m3/s el. l/s]
	
	
	

	Restvassføring(3)
	[m3/s el. l/s]
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kraftverk

	Inntak, HRV
	moh. (NN2000)
	
	
	

	Inntak, LRV
	moh. (NN2000)
	
	
	

	Inntaksmagasin, volum
	m3
	
	
	

	Utløpspunkt
	moh.
	
	
	

	Utløpsvassveg, lengd
	m
	
	
	

	Lengd på ramma(e) elvestrekning(er)
	[m el. km]
	
	
	

	Brutto fallhøgd
	M
	
	
	

	Mellomliggjande energiekvivalent
	kWh/m3
	
	
	

	Slukeevne, maks
	[m3/s el. l/s]
	
	
	

	Slukeevne, min
	[m3/s el. l/s]
	
	
	

	Planlagd minstevassføring, sommar
	[m3/s el. l/s]
	
	
	

	Planlagd minstevassføring, vinter
	[m3/s el. l/s]
	
	
	

	Driftsvassveg, diameter/tverrsnitt
	[mm. el. m2]
	
	
	

	Driftsvassveg, lengd
	m
	
	
	

	Overføringsvassveg, lengd
	m
	
	
	

	Installert effekt, maks
	[KW el. MW]
	
	
	

	Brukstid
	timar
	
	
	

	
	
	
	
	

	Reguleringsmagasin

	Magasinvolum
	mill m3
	
	
	

	HRV
	moh. (NN2000)
	
	
	

	LRV
	moh. (NN2000)
	
	
	

	Normalvasstand
	moh. (NN2000)
	
	
	

	
	
	
	
	

	Naturhestekrefter

	Etter vassdragsreguleringslova
	nat.hk.
	
	
	

	Etter vassfallsrettslova
	nat.hk.
	
	
	

	
	
	
	
	

	Produksjon(4)

	Produksjon, vinter (1/10-30/4)
	GWh
	
	
	

	Produksjon, sommar (1/5-30/9)
	GWh
	
	
	

	Produksjon, årleg
	GWh
	
	
	

	
	
	
	
	

	Økonomi

	Utbyggingskostnad (oppgi år)
	mill.kr
	
	
	

	Utbyggingspris (oppgi år)
	kr/kWh
	
	
	


(1) totalt nedbørfelt, inkludert overføringar, som blir utnytta i kraftverket, (2) tilsig baserte på oppdatert tilsigsserie 1991-2020, (3) middelvassføringa til restfeltet like oppstraums kraftstasjonen, (4) netto produksjon der foreslått minstevassføring er fråtrekt.

Tabell 2. XX kraftverk, elektriske anlegg.
	Generator
	
	Hovudalternativ
	Eventuelt alt. 2

	Yting
	Mva
	
	

	Røyrgate (vassveg) 
	kV
	
	

	
	
	
	

	Transformator

	Yting
	Mva
	
	

	Omsetning
	kV/kV
	
	

	
	
	
	

	Nettilknyting

	Lengd
	[m el. km]
	
	

	Nominell spenning
	kV
	
	

	Tilknytingsløysing
	
	[Luftleidning, sjø- og/eller jordkabel]
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Tabell 3. Mellombels og permanent arealbehov for XX kraftverk.
	
	Arealbehov (daa)
	

	Inngrep
	mellombels
	permanent
	Merknader

	Reguleringsmagasin
	
	
	

	Inntaksområde
	
	
	

	Vassveg – røyrgate/tunnel
	
	
	

	Vassveg – overføring
	
	
	

	Riggområde og  sedimenteringsbasseng
	
	
	

	Veg
	
	
	

	Kraftstasjonsområde
	
	
	

	Massetak/tipp/deponi
	
	
	

	Nettilknyting
	
	
	

	Sum
	
	
	


			
Tabell 4. Arealbeslaget av tiltaket av arealtypar.
	
	Arealbehov (daa)
	

	Arealtype
	mellombels
	permanent
	Merknader

	Arealtypar her
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Sum
	
	
	


			
Samanhengande naturområde

Eigedoms- og rettsforhold
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Nødvendige løyve
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Tabell 5. Kostnadsoversikt.
	XX kraftverk
	mill.kr

	Reguleringsanlegg
	

	Overføringsanlegg
	

	Inntak/dam
	

	Driftsvassvegar
	

	Kraftstasjon (bygg)
	

	Kraftstasjon (maskin og elektro)
	

	Nettanlegg
	

	Transportanlegg
	

	Ulike tiltak (tersklar, landskapspleie, med meir)
	

	Uventa kostnader
	

	Planlegging og administrasjon
	

	Finansieringsutgifter og avrunding
	

	Anleggsbidrag
	

	Sum utbyggingskostnader
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Overflatehydrologi

Datagrunnlag

Berekning av vassføringar

Vurdering av minstevassføring

Endringar i vasstand og vassdekt areal på ramma elvestrekningar

Driftsvassføring

Tabell 6. Dagar med overløp og vassføring under driftsvassføring og minstevassføring.
	
	Tørt år (oppgi år)
	Middels år (oppgi år)
	Vått år (oppgi år)

	Talet på dagar med vassføring større enn største slukeevne, tillagd planlagd minstevassføring
	
	
	

	Talet på dagar med vassføring mindre enn minste slukeevne, tillagd planlagd minstevassføring
	
	
	


	
Reguleringsmagasin

Flaumar

Grunnvatn

Vasstemperatur, isforhold og lokalklima

Vasstemperatur, isforhold og lokalklima ved utløp i sjø/fjord
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[I dette kapittelet skal du presentere konsekvensutgreiinga. I kapittel 5.1 i NVE sin digitale rettleiar har vi gitt føringar for korleis dette kapittelet skal skrivast. Kapittel 5.2-5.14 i rettleiaren gir føringar for korleis fagtemaet skal greiast ut.] 
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Døme på tabell:
Tabell 7: Storleik, kostnader og miljøkonsekvens for ulike nivåa av minstevassføring
	Alternativ
	Storleik (m3/s el. l/s)
	Produksjon (GWh/år)
	Kostnader (kr/kWh)
	Miljøkonsekvens

	Alminneleg lågvassføring
	
	
	
	

	5-persentil sommar og vinter
	
	
	
	

	Lågaste vekemiddelvassføring
	
	
	
	

	[Ev. andre alternativ]
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Berre aktuelt dersom du søkjer om fleire alternativ.
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[Disse vedleggene skal ligge i samme fil som søknaden. Merk at det er flere vedlegg som skal følge søknaden som separate filer. En oversikt over disse finnes i NVEs digitale veileder]

[bookmark: _Toc237000201]Kart

[bookmark: _Toc237000202]Liste over ramma eigedommar
[Berre gards- og bruksnummer, liste over ramma grunneigarar og rettshavarar blir sende til NVE separat.] 
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[Sjå krav på NVE sine nettsider: Krav til avklaring av nettkapasitet for kraftproduksjon.]
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[Berre aktuelt viss områdekonsesjonær skal stå for bygging og drift av nettilknytinga.]



